**PRILOG : TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da na predviđena mjesta upiše marku i tip ralice, posipača i ploče za kopčanje ralice na traktor , te za svaku stavku upiše „DA“ ili „NE“ ovisno da li ponuđena oprema ispunjava tražene tehničke karakteristike. Popunjeni obrazac tehničkih specifikacija ponuditelj dostavlja u ponudi.

Ponuđena ralica, posipač i ploča za kopčanje ralice moraju ispunjavati sve tražene tehničke specifikacije da bi se ponuda smatrala valjanom.

Ponuditelji nisu obvezni obrazac tehničkih specifikacija ovjeravati i/ili potpisivati.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tražene tehničke specifikacije** | **DA/NE** |
| **1.** | **RALICA****Upisati marku i tip:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1.1. | Djelovanje ralice pod 45% |  |
| 1.2. | Širina : 3.200,00 mm |  |
| 1.3. | Radna širina: od 2.300,00 mm do 2.850,00 mm  |  |
| 1.4. | Težina: 1.080,00 kg  |  |
| 1.5. | Visina pluga u sredini: 1.050,00 mm |  |
| 1.6. | Visina pluga na rubovima: 1.200,00 mm |  |
| 1.7. | Srednji dio ojačan, mogućnost blokade između 30 i 40 stupnjeva |  |
| 1.8. | Hidraulično pomicanje potporne sanjke iz vozila |  |
| 1.9. | Noževi iz HARDOX- a 450, pričvršćeni vijcima, s bočno zavarenim odbojnicima za nogostupe  |  |
| 1.10. | Hidrauličke spojke  |  |
| 1.11. | Istovremeno djelovanje krila sa jednim potezom  |  |
| 1.12. | Protubučni i protuvibracijski ublaživači |  |
| 1.13. | Gornja pokretna ruka za ublažavanje udaraca i prilagođavanje terenu  |  |
| 1.14. | LED svjetiljke , markirne zastavice, guma protiv prskanja snijega |  |
| 1.15. | Ploča za stezanje - veličina A ili B |  |
| 1.16. |  7 - polna električna utičnica |  |
| **2.** | **POSIPAČ** **Upisati marku i tip:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 2.1. | Vanjska širina : min 2.150,00 mm |  |
| 2.2. | Širina ispusta : min 2.000,00 mm |  |
| 2.3. | Volumen: 1,2 m3 |  |
| 2.4. | Težina posipača: min 600,00 kg  |  |
| 2.5. | Mješalica pijeska  |  |
| 2.6. | Hidraulični regulator protoka posipa pijeska  |  |
| 2.7. | Podizajući cilindar za samoutovar  |  |
| 2.8. | Pocinčano korito  |  |
| **3.** | **PLOČA ZA KOPČANJE NA TRAKTOR** **Upisati marku i tip: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 3.1. | Kompatibilna s ponuđenom ralicom  |  |