**PRILOG : TEHNIČKA SPECIFIKACIJA**

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da na predviđena mjesta upiše marku i tip ralice, posipača i ploče za kopčanje ralice na traktor , te za svaku stavku upiše „DA“ ili „NE“ ovisno da li ponuđena oprema ispunjava tražene tehničke karakteristike. Popunjeni obrazac tehničkih specifikacija ponuditelj dostavlja u ponudi.

Ponuđena ralica, posipač i ploča za kopčanje ralice moraju ispunjavati sve tražene tehničke specifikacije da bi se ponuda smatrala valjanom.

Ponuditelji nisu obvezni obrazac tehničkih specifikacija ovjeravati i/ili potpisivati.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Tražene tehničke specifikacije** | | **DA/NE** |
| **1.** | **RALICA**  **Upisati marku i tip:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| 1.1. | Djelovanje ralice pod 45% | |  |
| 1.2. | Širina : 3.200,00 mm | |  |
| 1.3. | Radna širina: od 2.300,00 mm do 2.850,00 mm | |  |
| 1.4. | Težina: 1.080,00 kg | |  |
| 1.5. | Visina pluga u sredini: 1.050,00 mm | |  |
| 1.6. | Visina pluga na rubovima: 1.200,00 mm | |  |
| 1.7. | Srednji dio ojačan, mogućnost blokade između 30 i 40 stupnjeva | |  |
| 1.8. | Hidraulično pomicanje potporne sanjke iz vozila | |  |
| 1.9. | Noževi iz HARDOX- a 450, pričvršćeni vijcima, s bočno zavarenim odbojnicima za nogostupe | |  |
| 1.10. | Hidrauličke spojke | |  |
| 1.11. | Istovremeno djelovanje krila sa jednim potezom | |  |
| 1.12. | Protubučni i protuvibracijski ublaživači | |  |
| 1.13. | Gornja pokretna ruka za ublažavanje udaraca i prilagođavanje terenu | |  |
| 1.14. | LED svjetiljke , markirne zastavice, guma protiv prskanja snijega | |  |
| 1.15. | Ploča za stezanje - veličina A ili B | |  |
| 1.16. | 7 - polna električna utičnica | |  |
| **2.** | **POSIPAČ**  **Upisati marku i tip:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| 2.1. | Vanjska širina : min 2.150,00 mm |  | |
| 2.2. | Širina ispusta : min 2.000,00 mm |  | |
| 2.3. | Volumen: 1,2 m3 |  | |
| 2.4. | Težina posipača: min 600,00 kg |  | |
| 2.5. | Mješalica pijeska |  | |
| 2.6. | Hidraulični regulator protoka posipa pijeska |  | |
| 2.7. | Podizajući cilindar za samoutovar |  | |
| 2.8. | Pocinčano korito |  | |
| **3.** | **PLOČA ZA KOPČANJE NA TRAKTOR**  **Upisati marku i tip: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| 3.1. | Kompatibilna s ponuđenom ralicom |  | |