TROŠKOVNIK

SANACIJA STEPENICA ZGRADE OPĆINE MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jed.mjere | Količina | jed.cijena | Ukupno bez PDV-A |
| 1. | **STUBIŠNI DIO PRILAZA NA KATNE PROSTORIJE****ZAMJENA KOMPLETNE KONSTRUKCIJE OD DRVETA BETONSKOM** |  |  |  |  |
| 1.1. | Skidanje obloge iverice sa vertikalnog dijela stubišnog prostore, a koji je tlocrtna 2,80 x 2,60 m, a rasponska visna prizemlja kat 3,38 m1. Rušenje kompletne drvene konstrukcije koju čine: pravokutne stepenice, klinaste i međupodest na koje je prilijepljene obloge laminata. Sav skinuti materijal odvozi se na deponij građevinskog otpada. Obračun po stvarno izgubljenom vremenu po kalkulativnoj cijeni sata | m² | 27,04 |  |  |
| 1.2. | Nakon očišćenog kompletno drvene konstrukcije zida se zid sa podrumskog podesta na visinu stepenica od hola prema međupodestu na koju se betonira betonska greda i povezuje sa sporednim zidom u visini međupodesta, a koji ujedno nosi i gornji kraj stepenica do katne ploče, a koja se može ujedno zamijeniti i željeznom cijevi. Konstrukcija stepenica uštemava se na bočne zidove, a unutrašnja strana naslanja se na srednji zid i veznu konzolu od klinastih stepenica podesta. | kmpl. | 1 |  |  |
| 1.3. | Na izbetonirane nosive konstruktivne elemente šaluje se podnica za stepenice koje se armiraju Q mrežom gušćih rupa, tanjeg presjek žica tako da ploča kraka bude što tanja i elastičnija. Na donjem dijelu podgleda samo ima jedna greda ispod podesta i klinastih stepenica, da bude što elegantniji pogled sa više svjetla. | kmpl. | 1 |  |  |
| 1.4. | Nakon stvrdnjavanja betona na stepenicama postavljaju se kamena gazišta i čela od vrste obrade kao i na holu i gornjem podestu.Gazišta d=3 cm, Čela d=2 cm | m1 | 18 |  |  |
| 2. | **KATNI PODEST** |  |  |  |  |
| 2.1. | Na gornjem podestu sve isto kao i u prizemlju, samo dole se skidaju taraco ploče, a gore laminati | m² | 11,05 |  |  |
| 2.2. | Na svim oblogama kamenom na zid lijepe se sokl visine 10-40 cm po izboru investitora samo što je on poliran i profiliran na gornjoj strani. | m1 | 50 |  |  |
| UKUPNO  |  |
| PDV 25% |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |