TROŠKOVNIK

SANACIJA NERAZVRSTANE CESTE PREMA ČELIMBAŠI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jed.mjere | Količina |  jed.cijena | Ukupno bez PDV-A |
| 1 | Zarezivanje asfaltne površine | m | 10 |  |  |
| 2 | Špricanje emulzijom prije izrade asfaltnog sloja | m² | 600 |  |  |
| 3 | Podravnanje uvale asfaltnom masom AC 22 base 50/70 AG6 M1 22 | t | 10 |  |  |
| 4 | Podravnanje uvale asfaltnom masom AC 22 base 50/70 AG6 M1 22 u sloju prosječne debljine d=4 cm | m² | 600 |  |  |
| 5 | Izrada završnog sloja ceste asfaltnom masom AC 16 surf 50/70 AG4 M4 u sloju debljine 5 cm | m² | 600 |  |  |
| 6 | Uređenje bankine tamponom 0-60 u sloju debljine 10 cm. U cijeni uključena dobava, doprema, razastiranje i planiranje kamenog materijala 0-63 mm. Širina bankine u širini do 0,50 m | m | 1200 |  |  |
| UKUPNO  |  |
| PDV 25% |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |