TROŠKOVNIK

SANACIJA ULAZNOG DIJELA ZGRADE OPĆINE MRKOPALJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Jed.mjere | Količina | jed.cijena | Ukupno bez PDV-A |
|  | **SANACIJA ULAZNOG HOLA PRIZEMLJA** |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža zidne obloge od iverica, ištemavanje taraco poda hodnika te odvoz na građevinski deponij. Podna površina 23,73 m2, zidna 23,19 m2 | m² | 46,92 |  |  |
| 2. | Po potrebi žbukanje djela na mjesto ispod obloge iverica, gletanje i završno ličenje kompletnih zidova i stropa. Obračun nakon skinute obloge. | m² | 46,92 |  |  |
| 3. | Podni dio hodnika niveliranje do idealne ravnine. Ljepljenje sitno štokovane ili glatke kamene ploče fleksibilnim ljepilom | m² | 23,73 |  |  |
| 4. | Na svim oblogama kamenom na zid se lijepi sokl visine 18 cm poliran i profiliran na gornjoj strani | m¹ | 15,46 |  |  |
| 5. | Zamjena ulaznog praga dim 135x30x22 cm | m¹ | 1,35 |  |  |
| UKUPNO  |  |
| PDV 25% |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |